|  |  |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «**ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ**» ООО «**ШЗКС**», проспект Карла Маркса, д.147, Шахты, Ростовская область, 346504; тел.: +7(8636) 28-16-28, 28-20-74ОКПО **24147435**, ОГРН **1136182003165**, ИНН **6155067898**, КПП **615501001**; Р/С **40702810839050009387**,К/С **30101810900000000585**, Филиал №2351 ВТБ 24 (ЗАО) г. Краснодар, БИК 040349585 |

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа оборудования: **Элеватор ковшовый**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие заказчик: |  | Дата: |
| Адрес: |  | Ф.И.О. исполнителя |
|  |  |  |
|  |  | Должность: |  |
| Тел./Факс: |  |  |  |
|  |  | М.П. | Подпись |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |
| Конвейер поз. № |  | Количество: |

**Данные об элеваторе, транспортируемом грузе и условиях эксплуатации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Величина** | **Примечание** |  |
| **Основные технические данные элеватора** | Высота от натяжной оси до оси приводного вала, м |  |  |
| Производительность, м3/ч |  |  |
| Расположение привода (справа или слева, если смотреть со стороны загрузочного носка) |  |  |
| **Характеристика транспортируемого груза** | Наименование |  |  |
| Насыпная масса, т/м3 |  |  |
| Крупность, мм |  |  |
| Температура, град. |  |  |
| Содержание влаги, % |  |  |
| **Условия работы** | В отапливаемом (неотапливаемом) помещении |  |  |
| Диапазон температур окружающего воздуха, град. |  |  |
| Влажность окружающего воздуха, % |  |  |

**Примечания:**

1. Высота элеватора принимается в соответствии с таблицей комплектации чертежа общего вида элеватора.
2. Электропусковая аппаратура, электромонтажные и кабельные изделия в комплект поставки элеватора не входят.
3. Элеваторы изготавливаются по действующим на заводе чертежам и техническим условиям.
4. Приведение схемы установки элеватора с высотными отметками основание, пола здания, межэтажных перекрытий обязательно.
5. Чертежи фундамента в каждом конкретном случае разрабатываются проектной организацией в зависимости от проектной массы элеватора с учетом загрузки ковшей и геологии местности.
6. Элеваторы изготавливаются в исполнении «У» категории размещения 2 и 3 ГОСТ 15150.